**ALLEGATO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI**

**MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI**

**MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE DEL 24 MARZO 2020**

L’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha adottato il Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri cantieri e, ferme restando le norme previste dai decreti governativi, applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.

Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori indicazioni.

**MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMAZIONI** | |
| **MISURA INTRAPRESA** | **RIFERIMENTO** |
| I lavoratori vengono informati sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento | INFORMATIVA SU COVID-19  OPUSCOLO SU COME LAVARSI LE MANI  FAR FIRMARE IL MOD 01 INFORMAZIONE AI LAVORATORI |
| In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, le locandine contengono immagini esplicative. | INFORMATIVA SU COVID-19  OPUSCOLO SU COME LAVARSI LE MANI  FAR FIRMARE IL MOD 01 INFORMAZIONE AI LAVORATORI |
| L’azienda, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definisce le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.). | FAR FIRMARE IL MOD 01 INFORMAZIONE ALTRI SOGGETTI AGLI ESTERNI |
| Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni); | CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA |
| Obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio; |  |
| Obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) |  |
| Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE** | |
| Al personale, prima dell’accesso al cantiere viene effettuato il controllo della temperatura corporea. | CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA TRAMITE………………  COMPILAZIONE DEL MOD 02 MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA CANTIERI |
| Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non viene consentito l’accesso in cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma devono contattare, nel più̀ breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni | EVITARE L’INGRESSO IN CANTIERE DEI LAVORATORI CON TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5°C |
| Il personale e chi intende fare ingresso in cantiere viene informato della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS | INFORMATIVA SU COVID-19  FAR FIRMARE IL MOD 01 INFORMAZIONE AI LAVORATORI |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRECAUZIONI IGIENICHE** | |
| È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.  L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani | PREVEDERE POSTAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI FORNENDO I DETERGENTI  OPUSCOLO SU COME LAVARSI LE MANI  METTERE A DISPOSIZIONE SAPONE E GEL IDROALCOLICI |
| La pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone deve essere frequente. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. | PREVEDERE POSTAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI FORNENDO I DETERGENTI  OPUSCOLO SU COME LAVARSI LE MANI  METTERE A DISPOSIZIONE SAPONE E GEL IDROALCOLICI |

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICAZIONI PER IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI** | |
| L’accesso dei fornitori esterni al cantiere viene regolato dalle stesse procedure attuate per i lavoratori, fermo restando il divieto di contatto con il personale in forza in cantiere, limitandolo al personale degli uffici coinvolti rispettando le misure di distanziamento di almeno 1m o, qualora non possa essere rispettata la distanza, utilizzando i DPI conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie (mascherina, guanti…).  Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori.  Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera  Deve essere ridotto l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste | GLI ACCESSI AL CANTIERE DEVONO RESTARE CHIUSI ED ESSERE APRIBILI ALL’OCCORRENZA.  FORNITORI, AUTISTI E SUBAPPALTATORI DEVONO INDOSSARE I DPI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE.  INFORMARE FORNITORI, AUTISTI E SUBAPPALTATORI SULLE PROCEDURE AZIENDALI DI INGRESSO AL CANTIERE.  DIFFERENZIARE I BAGNI PER IL PERSONALE DI CANTIERE CON QUELLI PER FORNITORI, AUTISTI E SUBAPPALTATORI ESTERNI.  APPORRE CARTELLI DI DIVIETO DI UTILIZZARE I BAGNI PER I LAVORATORI DI CANTIERE DA PARTE DI FORNITORI, AUTISTI E SUBAPPALTATORI ESTERNI  FAR FIRMARE IL MOD 01 INFORMAZIONE ALTRI SOGGETTI AGLI ESTERNI  COMPILARE IL MOD 03 AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA CANTIERI |

|  |  |
| --- | --- |
| **PULIZIA E SANIFICAZIONE** | |
| La pulizia dei locali e degli ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio) viene effettuata giornalmente e la sanificazione delle stesse aree viene effettuata periodicamente. | DEFINIRE LA PERIODICITA’ DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE  UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:   * IPOCLORITO DI SODIO 0,1% * ETANOLO 70% |
| La pulizia giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili) viene effettuata giornalmente e la sanificazione delle stesse aree viene effettuata periodicamente.  Saranno organizzate squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.  Saranno forniti specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali | DEFINIRE LA PERIODICITA’ DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE  UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:   * IPOCLORITO DI SODIO 0,1% * ETANOLO 70%   ORGANIZZARE SQUADRE DI LAVORO  FORNIRE DETERGENTI IDONEI PER LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI INDIVIDUALI (IGIENIZZATORI A BASE ALCOLICA O A BASA DI IPOCLORITO DI SODIO, PANNI PER LA PULIZIA) |
| La pulizia giornaliera di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali viene effettuata giornalmente e la sanificazione delle stesse aree viene effettuata periodicamente.  La pulizia di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti viene effettuata a fine turno dai lavoratori e la sanificazione delle stesse aree viene effettuata periodicamente. | DEFINIRE LA PERIODICITA’ DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE  UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:   * IPOCLORITO DI SODIO 0,1% * ETANOLO 70%   FORNIRE DETERGENTI IDONEI PER LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI INDIVIDUALI (IGIENIZZATORI A BASE ALCOLICA O A BASA DI IPOCLORITO DI SODIO, PANNI PER LA PULIZIA) |
| Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione | UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:   * PEROSSIDO DI IDROGENO * OZONO * IPOCLORITO DI SODIO |

|  |  |
| --- | --- |
| **DPI E DISTANZA DI SICUREZZA** | |
| Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità  In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. | PREVEDERE POSTAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI FORNENDO I DETERGENTI.  FORNIRE I DPI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE  PREVEDERE LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA |
| I lavoratori devono mantenere il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro durante l’attività lavorativa.  Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza:   * Prevedere una diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. * Adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie | FAVORIRE LO SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE PER IL RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA TRA I LAVORATORI  UTILIZZO DEI DPI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE |
| I lavoratori devono mantenere il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.  Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza,   * Prevedere un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. * Adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie | ORGANIZZARE GLI SPAZI COMUNI IN MODO DA RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA TRA I LAVORATORI  PREVEDERE TURNI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI  UTILIZZO DEI DPI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE |
| Viene garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento con mezzi aziendali, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso.  Sono adottate anche modalità organizzative flessibili, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto.  In ogni caso, sono assicurate la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.  Viene effettuata la sanificazione periodica dei mezzi aziendali | UTILIZZO DEI DPI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE  DEFINIRE LA PERIODICITA’ DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE  UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:   * IPOCLORITO DI SODIO 0,1% * ETANOLO 70%   FORNIRE DETERGENTI IDONEI PER LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI INDIVIDUALI (IGIENIZZATORI A BASE ALCOLICA O A BASA DI IPOCLORITO DI SODIO, PANNI PER LA PULIZIA) |
| In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro o utilizzare i DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie | UTILIZZO DEI DPI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI** | |
| Sono adottati orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, baraccamenti, ecc) | FAVORIRE LO SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE PER IL RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA TRA I LAVORATORI |
| È dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e viene garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni | PREVEDERE POSTAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI FORNENDO I DETERGENTI. |

|  |  |
| --- | --- |
| **GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA** | |
| Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile del cantiere. Si procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. | PREVEDERE UNA ZONA DI ISOLAMENTO PER PERSONALE SINTOMATICO |
| L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda dispone agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. | IDENTIFICAZIONE ED ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO DEI LAVORATORI IDENTIFICATI COME “CONTATTI STRETTI” |

DATA 22/04/2020

TIMBRO E FIRMA